Author: GEG

Технология

Сравнительная характеристика

Прочность	Усадка	Гигроскопичность	Эластичность	Отстиры-ваемость
Нейлон / Полиэстер / Лен / Шелк / Хлопок / Акрил / Вискоза / Ацетат / Шерсть / Триацетат / Эластан	Шерсть / Хлопок / Лен / Район* / Шелк / Ацетат	Хлопок / Лен / Шелк / Вискоза / Район* / Шерсть / Ацетат / Триацетат / Нейлон / Акрил / Полиэстер / Эластан	Эластан / Нейлон / Шерсть / Шелк / Полиэстер / Акрил / Вискоза / Хлопок	Эластан / Полиэстер / Нейлон / Акрил / Шелк / Ацетат / Триацетат / Лен / Хлопок / Район* / Вискоза / Шерсть

Технология

Адрес основного места работы
МОУ СОШ № 1
Хабаровский край
Г. Советская Гавань
Ул. Пионерская 1

Телефон: 8 (42138) 46-4-45
Эл. почта: sovgavan_s1@edu.27.ru

Химическое волокно

Девочки
7а класса

МОУ СОШ №1
г. Советская Гавань

Сравнительная характеристика свойств волокон

Устойчивость к воздействию света	Устойчивость к поражению плесенью	Устойчивость к поражению молью	Отбеливание	Окрашивание
Эластан (изменяется только при дли тельном воздействии) / Акрил / Нейлон / Ацетат / Район* / Шерсть / Лен / Хлопок (теряет прочность) / Шелк (портится на солнечном свете)	Нейлон / Полиэстер / Акрил / Эластан / Триацетат / Ацетат (обесцвечивается ) / Шерсть (поражается при длительном воздействии) / Шелк (поражается после некоторого времени воздействия) / Хлопок / Лен / Район*	Хлопок Лен / Искусст- / венные / волокна / Шелк / Шерсть (неустойчива)	Хлопок Лен / Шерсть / Шелк / Вискоза / Ацетат / Триацетат / Полиэстер / Акрил / Эластан	Шелк Хлопок / Шерсть / Район* / Ацетат / Нейлон / Лен / Полиэстер / Акрил

Сравнительные таблицы составлены так, что волокна выстроены по ранжиру для каждого изучаемого свойства. Это значит, что на первом месте стоит волокно, имеющее наиболее сильно выраженное свойство, а за ним остальные в порядке убывания.

Технология

Адрес основного места работы
МОУ СОШ № 1
Хабаровский край
Г. Советская Гавань
Ул. Пионерская 1

Телефон: 8 (42138) 46-4-45
Эл. почта: sovgavan_s1@edu.27.ru